**Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7**

Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Č.j.188-1/2016 Žilina 5.5.2016

**Výzva**

**na predloženie ponuky**

**zákazka s nízkou hodnotou**

(podľa ustanovenia § 107 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

na predmet zákazky:

**„oprava priestorov školy – technické priestory “**

### Identifikácia verejného obstarávateľa

### Názov organizácie: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7

### Sídlo organizácie: Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina

IČO: 37812980

Kontaktná osoba:

Meno priezvisko: Mgr. Mária Luptáková

http://www.minv.sk/swift_data/source/ikony/fax.gif0911515901

e-mail:zsbudatin@gmail.com

**2. Typ zmluvy:** objednávka

**3. Doba realizácie: do 31.7.2016**

**4.Miesto poskytovania služby:** Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina

**5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah :**

Predmetom zákazky sú stavebné práce vykonané pri oprave technických priestorov školy. Dodávateľ kompletne opraví priestory v rozmeroch š 1,6m, d 3 m, v 2,7 m.:

opraví základy 1,6m x3 m, vymuruje steny Ytong 25 cm, zhotoví krov, pokryje strechu plechom+oplechovanie a žľaby, zaizoluje platňu , omietne steny, zateplí vonkajšie steny polystyrénom 10 cm, zabezpečí osvetlenie priestorov, zateplí strop – sadrokartón zelený, izolácia vata 25 cm , dodá a osadí dvere, dodá všetok materiál, zabezpečí upratanie po ukončení prác. Bližšie informácie v prílohe výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky**: 3760,00- € bez DPH**

**6. Lehota na dodanie :** do 31.7.2016

**7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :**

1. Dňa 13.5.2016 do 12,00 hod
2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy , osobne na tej istej adrese u ekonómky školy, alebo elektronicky na adresu uvedenú v bode 1.

**8. Obsah cenovej ponuky:**

* cenová ponuka bude predložená v slovenskom jazyku a v € /euro/. Cenovú ponuku bez osobnej obhliadky a osobného zamerania nebudeme akceptovať.

**9. Spôsob určenia ceny :** cena na predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač navrhovanú cenu uvedie nasledovne:

Uchádzač ocení položky zákazky podľa prílohy č. 1 výzvy na predloženie ponuky cenou s DPH v € . V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uvedie ceny s DPH v € s uvedením skutočnosti, že nie je platca DPH.

**10. Podmienky financovania:** Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Odberateľ je povinný zaplatiť za dodaný predmet zákazky do 30 dní od vystavenia faktúry dodávateľom.

**11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena.

Mgr. Mária Luptáková

riaditeľka školy

Cenová ponuka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena celkom v € |
| Hĺbenie jám | 4 | m3 |  |  |
| Zásyp jám zhutnený | 4 | m3 |  |  |
| Základové dosky a pásy zo železobetónu | 2,5 | m3 |  |  |
| Debnenie základových dosiek – zhotovenie | 3 | m3 |  |  |
| Debnenie základových dosiek – zhotovenie | 2,5 | m3 |  |  |
| Výstuž základových dosiek – Kari rohož | 0,05 | t |  |  |
| Murivo nosné z betónových tvárnic – základové pásy nad zemou | 0,7 | m3 |  |  |
| Potiahnutie stien do sieťky a lepidla | 25 | m2 |  |  |
| Maľba stien na bielo | 30 | m2 |  |  |
| Strop kartónový s izoláciou | 4,2 | m2 |  |  |
| Omietka jemná štuková | 25 | kg |  |  |
| Štrkové lôžko pod základovú dosku, návoz, zhutnenie | 1 | m3 |  |  |
| Murivo nosné z betónových tvárnic | 0,6 | m3 |  |  |
| Murivo presné porobet. Tvárnice | 4,06 | m3 |  |  |
| Preklady nenosné | 1 | ks |  |  |
| Preklady a vence zo železobetonu | 0,8 | m3 |  |  |
| Debnenie vencov a prekladov zhotovenie | 5 | m2 |  |  |
| Debnenie vencov a prekladov odstránenie | 5 | m2 |  |  |
| Výstuž prekladov a vencov | 0,1 | t |  |  |
| Zateplenie stien pol.+sklotext sieťka+omietka | 22 | m2 |  |  |
| Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | 6 | m2 |  |  |
| Pás ťažký asfaltový | 6 | m2 |  |  |
| Rozvody svetla | 1 | kpl |  |  |
| Montáž + dodávka kotevných želiez | 4 | ks |  |  |
| Montáž krovov viazaných prerez. Plocha nad 224 do 288 cm2 | 9 | m |  |  |
| Montáž krovov viazaných prerez. Plocha nad288 do 450 cm2 | 9 | m |  |  |
| Hranol SM+náter Bochemitom | 0,5 | m3 |  |  |
| Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 4 | m2 |  |  |
| Kontralaty+náter Biobemitom | 0,4 | m3 |  |  |
| Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 0,4 | m3 |  |  |
| Krytina hladká+fólia | 6 | m2 |  |  |
| Žľab podokvapný polkruhový rš 330,5 m | 3 | m |  |  |
| Dvere plastové vchodové 80 L, plné | 2 | ks |  |  |
| Dvere vnútorné 80 L a P | 3 | ks |  |  |

Dodávateľ ...........................................................................................

IČO .................................................

Pečiatka a podpis ..................................................................................

Dátum ....................................................